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[bookmark: _Toc161912063][bookmark: _Toc5538][bookmark: _Toc31071][bookmark: _Toc161912206][bookmark: _Toc29382][bookmark: _Toc20745]一、矿山基本情况
矿山基本情况表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿

	采矿权人
	赤峰国维矿业有限公司
	法人代表
	李长庆

	采矿许可证号
	C1500002011043240111650
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2017-3-20至2020-3-20
	发证日期
	2017年3月20日

	矿区地址
	赤峰市松山区初头朗镇孤山子乡池家营子村

	经纬度坐标
	东经：118°30′08″－118°31′03″；北纬：42°24′51″－42°26′31″

	经济类型
	有限公司
	生产规模
	中型

	开采矿种
	铜钼矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	2.2856km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2008年
	设计生产能力
	60×104t/a

	设计服务年限
	12.7年
	实际生产能力
	/

	剩余服务年限
	12.04年
	开采深度
	1010m～605m

	查明资源储量
	910.44×104t
	剩余资源储量
	854.53×104t

	矿区范围
拐点坐标
（引自矿山2023年备案《矿山地质环境保护与土地复垦方案》）
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y

	
	1
	4698752.93
	40376721.02

	
	2
	4699752.36
	40376756.33

	
	3
	4699717.04
	40377755.71

	
	4
	4698717.62
	40377720.39

	
	标高 936～605m

	
	5
	4700544.62
	40376984.46

	
	6
	4701820.55
	40377029.55

	
	7
	4701802.87
	40378029.56

	
	8
	4700509.30
	40377983.83

	
	标高 1010～872m

	基金计提
	/
	基金使用
	/

	矿山企业联系方式

	联系人
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	通讯地址
	
	
	

	固定电话
	/
	E-mail
	/


[bookmark: _Toc21775][bookmark: _Toc15725][bookmark: _Toc5550][bookmark: _Toc11620][bookmark: _Toc3121]
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[bookmark: _Toc161912207][bookmark: _Toc161912064][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc16524][bookmark: _Toc15468]二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc161912208][bookmark: _Toc161912065]（一）方案编制概况
1、2011年3月，由内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制了《赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿（一区）矿山地质环境保护与治理恢复方案》（备案号：11009），以下简称“《原治理方案》”。 
2、2014年5月，由赤峰中核矿业投资有限公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰国维矿业有限公司）车户沟矿区铜钼矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案》（赤国土环分治备字[2014]99号），以下简称《一分期治理方案》。
3、2022年4月，由赤峰国维矿业有限公司编制了《赤峰市松山区赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿2022年度矿山地质环境治理计划书》（于赤峰市自然资源局网站公示），以下简称《2022年度治理计划书》。
4、2023年8月，采矿权人赤峰国维矿业有限公司委托内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司编制了《赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。2023年9月7日，受赤峰市自然资源局委托，内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司组织有关专家在赤峰市召开会议，对由内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司编制、赤峰国维矿业有限公司提交的《赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》）进行了审查。评审结果，《方案》通过了内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司组织的专家审查。
 5、2023年9月，由赤峰国维矿业有限公司编制了《赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿2023年度矿山地质环境治理计划书》（于赤峰市自然资源局网站公示），以下简称《2023年度治理计划书》。
[bookmark: _Toc161912209][bookmark: _Toc161912066][bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc28707][bookmark: _Toc9197][bookmark: _Toc19156]（二）治理方案规划的近期治理工程内容
根据2023年8月编制的《赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，《方案》规划的近期（首期）治理工程实施时间共五年，为2024年1月1日至2028年12月31日，近期治理工程对象包括：一区预测塌陷区、尾矿库、探槽（1-15）、钻机平台（WS1-3）、一区道路（不再继续使用）、主斜井工业场地、XJ3工业场地、XJ6工业场地；二区探槽TC（1-44）、挖损区（WS1-46）、废石场1、废石场2、废石场3、废石场4、露天采场1、露天采场2、露天采场3和二区道路。
矿山近期（近五年）各年度单元设计治理工程措施如下：
1、第一年（2024年度）
（1）在一区预测塌陷区外围设置网围栏及警示牌；
（2）对尾矿库进行植被补种；
（3）对一区的探槽（1-15）、钻机平台（WS1-3）及不再继续使用的道路进行治理；
（4）对二区的探槽TC（1-44）、挖损区（WS1-46）、废石场3（提供本年度治理场地的物源）、废石场4进行治理；
（5）对矿山地质环境的治理和复垦区进行监测和管护。
2、第二年（2025年度）
（1）对一区主斜井工业场地、XJ3工业场地、XJ6工业场地进行治理；
（2）对二区露天采场3、废石场1、废石场3（提供本年度治理场地的物源）进行治理；
（3）对矿山地质环境的治理和复垦区进行监测和管护。
3、第三年（2026年度）
（1）露天采场1、露天采场2、废石场2、废石场3、二区道路进行治理；
（2）对矿山地质环境的治理和复垦区进行监测和管护。
4、第四年（2027年度）
对矿山地质环境的治理和复垦区进行监测和管护。
5、第五年（2028年度）
对矿山地质环境的治理和复垦区进行监测和管护。
首期矿山地质环境治理措施为工程措施和生物措施，治理总面积713374m2，植被补种面积79861m2，复垦面积633513m2，恢复为草地面积619751m2，恢复为旱地面积13762m2。
《方案》规划的近期治理工程及进度安排见2-1。



表2-1  近期治理工程及进度安排表
	年度
	工作任务
	防治内容
	单位
	工程量

	2024.1-2024.12
	预测塌陷区
	网围栏
	m
	1200

	
	
	警示牌
	块
	7

	尾矿·
	尾矿库
	植被补种
	m2
	79861

	
	探槽（1-15）
	回填
	m3
	1021

	
	
	石方整平
	m3
	128

	
	
	覆土
	m3
	383

	
	
	种草
	m2
	1277

	
	钻机平台（WS1-3）
	垫坡
	m3
	2466

	
	
	石方整平
	m3
	489

	
	
	覆土
	m3
	1467

	
	
	种草
	m2
	4891

	
	一区道路
	垫坡
	m3
	5241

	
	
	石方整平
	m3
	2197

	
	
	覆土
	m3
	4700

	
	
	种草
	m2
	15665

	
	探槽TC（1-44）
	回填
	m3
	3390

	
	
	石方整平
	m3
	424

	
	
	覆土
	m3
	1271

	
	
	种草
	m3
	4238

	
	挖损区（WS1-46）
	垫坡
	m3
	27496

	
	
	石方整平
	m3
	7344

	
	
	覆土
	m3
	22032

	
	
	种草
	m2
	73441

	
	废石场4
	清理
	m3
	2829

	
	
	垫坡
	m3
	3472

	
	
	石方整平
	m3
	766

	
	
	覆土
	m3
	3375

	
	
	种草
	m2
	11250

	
	废石场3
	清理
	m3
	40260 

	
	监测工程
	地形地貌景观监测
	m3
	1

	
	
	水质监测
	次
	2

	
	管护工程
	
	m2
	110762

	2025.1-2025.12
	主斜井工业场地
	垫坡
	m3
	3680

	
	
	石方整平
	m3
	348

	
	
	覆土
	m3
	538

	
	
	种草
	m2
	1792

	
	XJ3工业场地
	封堵
	m3
	13

	
	
	拆除
	m2
	1197

	
	
	清理
	m3
	1197

	
	
	回填
	m3
	48

	
	
	垫坡
	m3
	10661

	
	
	石方整平
	m3
	1176

	
	
	覆土
	m3
	6848

	
	
	种草
	m2
	22828

	
	XJ6工业场地
	封堵
	m3
	13

	
	
	拆除
	m3
	1146

	
	
	清理
	m3
	1146

	
	
	回填
	m3
	48

	
	
	垫坡
	m3
	6914

	
	
	石方整平
	m3
	763

	
	
	覆土
	m3
	15356

	
	
	种草
	m2
	5312

	
	
	旱地
	m2
	13762

	
	露天采场3
	回填
	m3
	205545

	
	
	削坡
	m3
	4822

	
	
	石方整平
	m3
	18639

	
	
	覆土
	m3
	11183

	
	
	种草
	m2
	37278

	
	废石场1
	清理
	m3
	76454

	
	
	翻耕
	m2
	36705

	
	
	种草
	m2
	36705

	
	废石场3
	清理
	m3
	143300 

	
	监测工程
	地形地貌景观监测
	次
	1

	
	
	水质监测
	次
	2

	
	管护工程
	
	m2
	117677

	2026.1-2026.12
	露天采场1
	回填
	m3
	643233

	
	
	削坡
	m3
	50962

	
	
	石方整平
	m3
	45305

	
	
	覆土
	m3
	27183

	
	
	种草
	m2
	90609

	
	露天采场2
	回填
	m3
	363425

	
	
	削坡
	m3
	449

	
	
	石方整平
	m3
	54178

	
	
	覆土
	m3
	32507

	
	
	种草
	m2
	108355

	
	二区道路
	垫坡
	m3
	10397

	
	
	石方整平
	m3
	4614

	
	
	覆土
	m3
	13841

	
	
	种草
	m2
	46135

	
	废石场2
	清理
	m3
	235832

	
	
	翻耕
	m2
	31259

	
	
	种草
	m2
	31259

	
	废石场3
	清理
	m3
	728488 

	
	
	翻耕
	m2
	128716 

	
	
	种草
	m2
	128716 

	
	监测工程
	地形地貌景观监测
	次
	1

	
	
	水质监测
	次
	2

	
	管护工程
	
	m2
	358939

	2027.1-2027.12
	监测工程
	地形地貌景观监测
	次
	1

	
	
	水质监测
	次
	2

	2028.1-2028.12
	监测工程
	地形地貌景观监测
	次
	1

	
	
	水质监测
	次
	2



[bookmark: _Toc161912210][bookmark: _Toc161912067][bookmark: _Toc18291][bookmark: _Toc30380][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc19544]（三）矿山地质环境治理方案执行情况
1、《原治理方案》
因2011年3月编制的《原治理方案》编制时间较早，各个场地与现状具有较大差别，治理措施与后期编制的《一分期治理方案》存在较大出入，适应性较差，本方案不对其进行评述。
2、《一分期治理方案》
一分期方案设计的治理内容见下表2-2：
表2-2  《一分期治理方案》设计的矿山环境治理及土地复垦计划
	年份
	治理区
	面积（m2）
	主要工程措施
	主要工程技术措施及工程量

	2014年
	预测地面塌陷区（包含已发生塌陷区）
	115120
	回填、防护、
监测、预警
	回填废石量9000m3，设置网围栏900m，警示牌2个，地表变形监测点7个。

	
	尾矿库
	80000
	整平、覆土、恢复植被
	土方整平40000m3，覆土
48000 m3，栽植松树20000株

	
	探坑
	探坑1
	9000
	预警、防护
	设置网围栏1300m，警示牌4个。

	
	
	探坑2
	30000
	
	



矿山于2017年12月25日通过了原赤峰市国土资源局组织的专家进行的核查验收（验收意见书编号：17152）。该意见指出：经实地查看矿山地质环境现状并查验验收资料及整改后的验收资料：矿山完成塌陷坑1、2回填废石9180m3，覆土2575m3，设置网围栏907m，治理场陷坑面积5150m2。尾矿库平整54760m3，覆土55800m3，植松树25620棵，实际治理区面积99530m2。二区2处探坑设置网围栏1311m，警示牌4块，对预测地面塌陷区进行地表变形监测24次、建设警示牌2块；预测地面塌陷区正在大范围阶梯状塌陷，本期治理的塌陷坑并未沉稳，治理工程投入资金215万元。
专家组认为，经过整改，车户沟矿区铜钼矿基本完成了矿山地质环境分期治理方案设计的主体工程内容，治理工程效果基本符合设计要求。经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。治理验收场地情况见照片2-1～2.3。
   
照片2-1    治理后的尾矿库
   
照片2-2    塌陷区外围围栏
   
照片2-3    塌陷区外围警示牌
3、《2022年度治理计划书》
矿山《2022年度治理计划书》治理措施与2023年编制的《方案》存在较大出入，不符合矿山后期生产指标计划，矿山未未对其治理工程进行实施，本方案仅对《2022年度治理计划书》设计内容进行简要概述。
（1）一区：地面塌陷坑、探槽（TC1-TC6）、钻机平台（PT1-PT3）、XJ4采矿工业场地、废石场、临时取土场。
（2）二区：探槽（TC1-TC83）、钻机平台（PT1-PT61）、露天采场1、露天采场2、露天采场3、废石场1、废石场2、废石场3、废石场4。
（3）对矿区进行地质灾害监测；对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测、对矿区及周边的植被进行管护；
（4）对前期治理区进行完善。
4、《方案》
2023年8月矿山新编制的《赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划的与采矿相关的近期治理工程内容未实施，依据《2023年度治理计划书》，仅设计了一区探槽（1-15）的部分治理工程。
5、《2023年治理计划书》
《2023年治理计划书》设计治理工程单元为一区探槽（1-15），主要治理措施为对探槽（1-15）进行回填、石方整平、覆土，未完全按照《方案》规划的近期（2024年度）治理内容进行种草，也未对治理工程进行实施。
赤峰国维矿业有限公司拟通过编制《赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿2024年度矿山地质环境治理计划书》完成并完善《方案》规划的近期年度“应治可治”的治理工程内容。
[bookmark: _Toc27316][bookmark: _Toc161912211][bookmark: _Toc14886][bookmark: _Toc161912068][bookmark: _Toc29894][bookmark: _Toc17435]
三、本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc8282][bookmark: _Toc28757][bookmark: _Toc17686][bookmark: _Toc28046][bookmark: _Toc161912069][bookmark: _Toc161912212]（一）本年度的主要生产指标计划
赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿自2013年至今一直处于停产状态，根据现行政策的规定，矿山难以按照原有《矿产资源开发利用方案》进行生产，因此，矿山现阶段的主要工作任务是办理采矿权延续手续，因此，赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿2024年度无生产与矿山基础设施建设计划。
[bookmark: _Toc161912213][bookmark: _Toc363][bookmark: _Toc161912070]（二）开采范围
[bookmark: _Toc30181][bookmark: _Toc20307][bookmark: _Toc27649][bookmark: _Toc2840]矿山2024年度计划不生产，无开采范围，相关内容略。


[bookmark: _Toc161912071][bookmark: _Toc161912214]
四、矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc30491][bookmark: _Toc12987][bookmark: _Toc1466][bookmark: _Toc4048][bookmark: _Toc161912072][bookmark: _Toc161912215]（一）矿山地质环境问题现状
赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿现状属于停产阶段。该矿区一区工程场地主要为现状塌陷区、主斜井工业场地、XJ1工业场地、XJ3工业场地、XJ5工业场地、XJ6工业场地、XJ8工业场地、XJ9工业场地、选矿厂、办公生活区、变电所、加油站、废石场、炸药库、探槽、钻机平台、一区道路和尾矿库，共计18个工程单元；二区工程场地主要为露天采场1、露天采场2、露天采场3 、废石场1、废石场2、废石场3、废石场4、挖损区、探槽和二区道路，共计10个工程单元，总计28个工程单元（现状工程场地布局见图4-1、4-2，矿区航卫片影像分布见图4-3）。以下对矿山各单元地质环境现状从地质灾害、含水层影响与破坏、地形地貌景观影响与破坏、土地资源影响与破坏等四个方面分别进行叙述评价。

   
图4-1  现状工程场地布局图（一区）
   
图4-2  现状程场地布局图（二区）

   
图4-3  矿区航卫片影像分布图
1、地质灾害现状
（1）地面塌陷
一区为地下开采，现场踏勘采空区上方已经形成了一处较大的塌陷区，塌陷坑面积71079m2，塌陷深度3-19m，塌陷坑周围并未出现地裂缝，根据资料收集，采矿权人并未对地下采空区进行过回填治理工程，也并未对塌陷坑进行工程治理措施，但是在塌陷坑外围已设置封闭网围栏530m，并设置了警示牌。矿山自2013年停产至今，采空区周围无人员、车辆进入，可能造成直接经济损失小，危害程度小，危险性小（见照片4-1）。
   
照片4-1    现状塌陷坑
（2）崩塌、滑坡
矿山二区为早期民采产生，形成3处露天采场，三处采场均存在不完整的台阶和陡立边坡，存在开采临空面，但是现状采坑底部并没有崩落的岩土体，没有掉块迹象。现状下崩塌、滑坡地质灾害规模小，因露天开采活动已经停止，且目前针对二区不涉及开采工程，可能造成直接经济损失小，受威胁人员主要为附近放牧的人员和牲畜，地质灾害危害程度小，崩塌、滑坡地质灾害发育程度弱，危险性小（见照片4-2.1～4-2.3）。
另外矿山其他工程场地在建设过程中存在有较大较陡切坡，但是根据现场调查，切坡并未产生过崩塌、滑坡等地质灾害。
   
照片4-2.1  露天采坑1采掘面
   
照片4-2.2  露天采坑2采掘面
   
照片4-2.3  露天采坑3采掘面
（3）泥石流、地面沉降、蚀沙埋、冻胀融陷
矿区内沟谷较发育，沟谷中为第四系坡洪积物，地表植被发育较好。评估区内地表水系不发育，平时干枯无水，区内降雨量小，暴雨历时短。二区有四处废石堆放场地，均在低位山坡顺坡堆放，未发生过泥石流地质灾害。
根据收集到的资料及野外调查，矿山开采地下水量较小，评估区内无大型集中供水水源地，地下水水位变化小，无大型抽水设施，因此，产生地面沉降的条件不充分。现状调查矿区内未发生过地面沉降地质灾害。
矿区周边植被发育较好，无沙丘地带，亚砂土、少量风成砂分布于区内，土层厚度一般在0.5-1.5m，不具备风蚀沙埋、冻胀融陷形成的风积沙、岩土体等条件。根据实地调查，矿区内未发生过风蚀沙埋灾害、冻胀融陷灾害，风蚀沙埋、冻胀融陷地质灾害不发育。
综上所述，现状条件下，矿区现状存在塌陷坑，现状危害程度小，危险性小；崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、风蚀沙埋、冻胀融陷等灾害不发育，危害程度小，危险性小；矿区及周边其他工程场地地质灾害不发育。现状评估地质灾害影响程度较轻。
2、含水层影响与破坏现状
（1）对含水层结构破坏
松散孔隙含（透）水层含水性严格受季节或地形的控制，动态变化大，富水性弱，现状矿山开采对其破坏程度较轻；二区的露天采场1采坑底部标高为937.67m，露天采场2的采坑底部标高为915.17m，露天采场3的采坑底部标高为895.61m，露天采场1和露天采场3破坏了含水层结构。基岩裂隙含水层水位水埋深5-47.8m左右，水位标高840-980m，采矿最低标高约为605m，开采主要影响基岩裂隙含水层，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，改变了基岩裂隙水的赋存状态。矿山开采将基岩裂隙含水层大部分挖除，由于矿区内地下水富水性弱，导水性差，因此，现状矿山开采对含水层破坏程度较严重。
（2）采坑排水对含水层影响
开采揭露基岩裂隙层间水，含水层弱富水性，导水性能较差，平均出水量＞400m³/d，最大出水量＞600m³/d，采矿疏干地下水对含水层影响程度较小，矿山开采使矿区内基岩裂隙含水层水位下降幅度小，所形成的降落漏斗范围远小于矿区范围，矿区内含水层不是区域性主要含水层，矿坑排水对含水层影响程度较轻。
（3）对矿区及附近水源的影响
矿区及附近无重要、较重要水源地。矿区周围2km范围内没有村镇分布，附近没有集中居民区，无农业和工业生产。因此，基本没有开采地下水进行农业灌溉、工业生产和人畜饮用。因此，矿业活动对矿区及附近水源的影响较轻。
（4）对地下水水质影响
矿山现状尾矿库已经治理验收，后续恢复生产不在继续使用。待矿山重新建设尾矿库时，严格按照尾矿库的设计进行施工。
生产、生活污水经沉淀池沉淀进入生产系统进行“闭合式”循环利用，不外排。对地下水水质产生的影响较小。
综上所述，矿山开采对含水层结构影响严重，含水层水位影响较轻，对矿区及附近水源的影响较轻，对含水层水质影响较轻。现状矿山开采对含水层破坏影响程度较严重。
3、地形地貌景观影响与破坏现状
矿山远离各人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线（不可视），现状矿山开采对地形地貌景观的影响主要表现在已形成的工程场地，主要为一区的6处工业场地、选矿厂、尾矿库、办公生活区、变电所、加油站、废石场、炸药库、矿区道路，由于前期的采空区未及时回填，现状还形成了一处塌陷区，以及探矿期间形成了部分探槽及钻机平台；二采区形成主要场地为3处较大的露天采坑、4处废石场、矿区道路，以及探矿期间形成的探槽及挖损区，具体描述如下：
一区：
（1）现状塌陷区
前期的采空区未及时回填，采空区上方形成了一处塌陷区，塌陷区面积为71079m2，塌陷深度3-19m，塌陷区范围较大，破坏了山体完整性，与周边环境协调性较差，对原生的地形地貌景观造成了破坏（见照片4-3）。
   
照片4-3   现状地面塌陷区
（2）主斜井工业场地
主斜井位于一区矿区范围内中部，现状调查场地内北侧存在山体切坡，切坡长度70m，坡度45°-60°，切坡高度2-12m，原建筑物已经拆除，斜井井口已经封堵，场地面积1792m2。采矿权人已经对场地进行了初步治理，但是并未对场地进行复垦工程及植被恢复的措施。场地的建设破坏了原有地形地貌景观（见照片4-4）。
   
照片4-4   主斜井工业场地
（3）XJ1工业场地
XJ1工业场地位于主斜井工业场地东侧，与之紧邻，现状调查场地内北侧存在山体切坡，切坡长度120m，坡度45°-60°，切坡高度3-20m，场地内建筑物主要包括采矿斜井XJ1、仓库、空压机房、值班室等建筑，房屋为砖混结构，高度平均约3m，建筑物面积为573m2，场地面积8906m2。场地的建设破坏了山体完整性，建筑的建设破坏了原有地形地貌景观，对原生的地形地貌景观造成了破坏（见照片4-5）。
   
照片4-5    XJ1工业场地
（4）XJ3工业场地
XJ3工业场地占地面积22828m2，紧邻XJ1，主要包括采矿斜井XJ3、仓库、空压机房、值班室等建筑。房屋为砖混结构，房屋高度平均约3m，房屋面积2393m2，场地建设过程中在房屋东侧形成了一定的切坡，切坡长276m，高2-12m，坡度50°-70°，场地的建设破坏了原有地形地貌景观（见照片4-6）。
   
照片4-6    XJ3工业场地
（5）XJ5工业场地
XJ5工业场地占地面积5960m2，场地位于主斜井工业场地西侧与之紧邻，主要包括采矿斜井XJ5、XJ7、仓库、空压机房、值班室等建筑。房屋为砖混结构，房屋高度平均约3m，房屋面积323m2，场地建设过程中在南北两侧形成了切坡，切坡长122m，高2-10m，坡度50°-70°，场地的建设破坏了山体完整性，建筑的建设破坏了原有地形地貌景观，对原生的地形地貌景观造成了破坏（见照片4-7）。
   
照片4-7    XJ5工业场地
（6）XJ6工业场地
XJ6工业场地占地面积19074m2，场地位于主斜井工业场地南侧与之紧邻，主要包括采矿斜井XJ6、仓库、空压机房、值班室等建筑。房屋为砖混结构，房屋高度平均约3m，房屋面积2292m2，场地建设在场地南侧形成了一定的切坡，切坡长179m，高2-11m，坡度50°-70°，场地的建设破坏了山体完整性，建筑的建设破坏了原有地形地貌景观，对原生的地形地貌景观造成了破坏（见照片4-8）。
   
照片4-8    XJ6工业场地
（7）XJ8工业场地
XJ6工业场地占地面积7157m2，位于XJ8工业场地东侧约200m，主要包括采矿斜井XJ8、仓库、空压机房、值班室等建筑。房屋为砖混结构，房屋高度平均约3m，房屋面积394m2，场地建设在场地北侧形成了一定的切坡，切坡长147m，高1-9m，坡度50°-70°，场地的建设破坏了山体完整性，建筑的建设破坏了原有地形地貌景观，对原生的地形地貌景观造成了破坏（见照片4-9）。
   
照片4-9    XJ8工业场地
（8）XJ9工业场地
XJ6工业场地占地面积5408m2，位于XJ9工业场地东侧约200m，主要包括采矿斜井XJ9、仓库、空压机房、值班室等建筑。房屋为砖混结构，房屋高度平均约3m，房屋面积492m2，场地建设在场地南侧形成了一定的切坡，切坡长60m，高1-6m，坡度50°-70°，场地的建设破坏了山体完整性，建筑的建设破坏了原有地形地貌景观，对原生的地形地貌景观造成了破坏（见照片4-10）。
   
照片4-10    XJ9工业场地
（9）选矿厂
场地占地面积27626m2，位于矿区范围内中部，XJ1工业场地南侧，场地内主要由粗细碎间、中碎筛分间、磨矿仓、办公用房、休息室等组成，为钢结构厂房，建筑物面积6499m2，平均高度约4m，场地内北侧高位水池周围形成了一定的切坡，切坡长152m，高5-14m，坡度50°-70°，选矿厂建设形成了与原地貌景观差异较大的人工景观，破坏了原有地貌的和谐，场地的建设破坏了原有地形地貌景观（见照片4-11）。
   
照片4-11    选矿厂
（10）办公生活区
场地占地面积61583m2，位于选厂北侧与之紧邻，场地内主要为休息室、办公室、篮球场、停车场、门卫等，前期采矿权人对场地内大部分地面进行了硬化和绿化，在进场道路两侧栽植了松树，对场地建设期间产生的切坡做了浆砌石护坡，场地西侧存在建设期间形成的堆坡，堆放破角约为40°，采矿权人并未对堆坡进行治理。建筑物面积为3294m2，硬化地面的面积为8542m2，场地的建设形成了与原地貌景观差异较大的人工景观，破坏了原有地貌的和谐，场地的建设与周围地形地貌不协调（见照片4-12）。
   
   
照片4-12    办公生活区
（11）变电室
场地占地面积27045m2，位于办公生活区东侧，场地内主要为变电设备及值班室等，建筑物面积为3288m2。场地的建设形成了与原地貌景观差异较大的人工景观，破坏了原有地貌的和谐，场地的建设与周围地形地貌不协调（见照片4-13）。
   
照片4-13    变电室
（12）加油站
场地占地面积3244m2，位于XJ9工业场地北侧约120m，场地内主要为加油设备等，建筑物面积为464m2。场地西侧存在切坡，切坡长145m，高6-14m，坡度50°-70°。场地的建设形成了与原地貌景观差异较大的人工景观，破坏了原有地貌的和谐（见照片4-14）。
   
照片4-14   加油站
（13）废石场
场地占地面积27590m2，位于XJ6工业场地和选矿厂之间，北侧约120m，场地内主要为前期生产堆放的废石，堆坡坡角约为40°-60°，堆放放量为1300m3。堆坡稳定。废石的堆放形成了人工堆积地貌，使之与周围地形地貌不协调，对原生的地形地貌景观造成了破坏（见照片4-15，见图4-4）。
   
照片4-15   废石场
   
图4-4  废石场方量计算
（14）炸药库
炸药库紧邻XJ5工业场地，面积为1193m2，场地在建设期间形成了切坡，切坡长40m，高1-8m，坡度50°-70°。早期开拓的一处斜井废弃后作为存放炸药的仓库使用。场地的建设形成了与原地貌景观差异较大的人工景观，破坏了原有地貌的和谐（见照片4-16）。
   
照片4-16   炸药库
（15）探槽
探槽场地主要是前期探矿期间产生，后续采矿权人并未对其进行治理，现状一区内存在的探槽共计15条，分布于XJ3工业场地及XJ8工业场地北侧。15条探槽面积总计为1277m2。探槽的存在造成山体破坏，影响了地形地貌景观（见照片4-17）。15条探槽的深度、长度及面积见探槽参数统计表4-1。
表4-1   探槽参数统计表
	编号
	名称
	面积（m2）
	长度（m）
	深度（m）

	1
	探槽1
	83
	29
	0.5-0.8

	2
	探槽2
	124
	36
	0.5-0.8

	3
	探槽3
	40
	13
	0.5-0.8

	4
	探槽4
	165
	44
	0.5-0.8

	5
	探槽5
	146
	36
	0.5-1.2

	6
	探槽6
	107
	34
	0.5-0.8

	7
	探槽7
	157
	41
	0.5-1.2

	8
	探槽8
	26
	12
	0.5-1.2

	9
	探槽9
	122
	34
	0.5-1.2

	10
	探槽10
	42
	14
	0.5-1.2

	11
	探槽11
	50
	17
	0.5-0.8

	12
	探槽12
	28
	11
	0.5-0.8

	13
	探槽13
	27
	10
	0.5-0.8

	14
	探槽14
	125
	39
	0.5-0.8

	15
	探槽15
	36
	15
	0.5-0.8

	合计
	1277
	385
	


   
   
照片4-17   一区探槽
（16）钻机平台
钻机平台主要是前期探矿期间产生，后续采矿权人并未对其进行治理，现状一区内存在的钻机平台共计3处（见照片4-18），其中钻机平台1面积为3414m2，钻机平台2面积为154m2，钻机平台3面积为1323m2，钻机平台总面积为4891m2。钻机平台的存在造成山体破坏，影响了地形地貌景观。钻机平台挖损深度和面积见下表4-2：
表4-2   钻机平台参数统计表
	编号
	名称
	面积（m2）
	深度（m）

	1
	钻机平台（WS1）
	3414
	0.5-2.0

	2
	钻机平台（WS2）
	154
	0.5-1

	3
	钻机平台（WS3）
	1323
	0.5-3.5

	合计
	4891
	



   
   
照片4-18   钻机平台
（17）尾矿库
尾矿库位于变电室东侧，早起作为存放尾矿的场地，根据前期资料收集，此场地在矿山编制的《一分期治理方案》中因为不再继续利用设计了治理，治理结果于2017年12月25日通过了原赤峰市国土资源局组织的专家进行的核查验收（验收意见书编号：17152），现状调查。现状调查该场地地形地貌景观治理效果较好，植被生长情况较好，但是覆盖度欠佳。尾矿库面积为79861m2，场地的建设破坏了原有地形地貌景观（见照片4-19）。
   
照片4-19   尾矿库
（18）一区道路
道路主要用于连接各个工程场地，道路宽3-5m，道路总面积为21966m2。大部分道路存在切坡，切坡路段主要位于一区南侧及西侧，切坡深度约为0.5-1.2m，切坡角约为40-60°。道路的建设破坏了原有地形地貌景观（见照片4-20）。
   
照片4-20   一区道路
二区：
（1）露天采场1 
露天采坑1主要分布于二区矿区范围内北侧，露天采坑大面积深挖开采，采坑西侧为出入沟，与废石场1连通；采坑长约380m，宽约340m，面积约90609m2，采坑周围形成了较为明显的5级台阶，平台宽3-5m；采掘面较陡，坡角约为40°-60°，采场标高937.67m-1014.26m。采坑底部水面高程为937.67m，水面面积为11700m2。采坑的开挖造成山体破碎，形成人工挖损地貌，对原生的地形地貌景观造成了影响（见照片4-21）。
   
照片4-21   露天采场1
（2）露天采场2 
露天采坑2主要分布于二区北侧，部分位于矿区范围外，北高南低，露天采坑大面积深挖开采，采坑北侧为出入沟，与废石场2连通；采场长约600m，宽约200m，面积约108355m2，采坑东西两侧的采掘面形成了较为明显的3级台阶，平台宽3-5m，采掘面较陡，坡角约为40°-60°，采场标高915.17m-996.32m。采坑底部在自然状态下已经生长部分草本植被，高程为915.17m，采坑底部面积为10100m2。采坑的开挖造成山体破碎，形成人工挖损地貌，对原生的地形地貌景观造成了影响（见照片4-22）。
   
照片4-22   露天采场2
（3）露天采场3 
露天采坑3主要分布于二区北侧，部分位于矿区范围外，北高南低，露天采坑大面积深挖开采，采场长约570m，宽约300m，面积约37278m2，采坑东北侧为采掘面，形成了较为明显的3级台阶，平台宽5-15m，采掘面较陡，坡角约为40°-60°，采场标高895.61m-950.90m。采场底部高程为895.61m，积水水面面积为6500m2。采坑的开挖造成山体破碎，形成人工挖损地貌，对原生的地形地貌景观造成了影响（见照片4-23）。
   
照片4-23   露天采场3


（4）废石场1
废石场1位于露天采场1东西侧700m处，位于矿区范围外，废石为前期露天采场开采过程中产生。废石堆放高度为4-40m，顺坡堆坡，坡角约为40°，坡面稳定，场地面积为36750m2。根据现场踏勘实测，场地内堆放的废石量为76454m3。废石的堆放形成人工堆积地貌，影响了地形地貌景观（见照片4-24，见图4-5）。
   
照片4-24   废石场1
   
图4-5  废石场1方量计算
（5）废石场2
废石场2位于露天采场2北侧500m处，位于矿区范围外，废石为前期露天采场开采过程中产生。废石堆放高度为10-23m，顺坡堆坡，顶部平台完整，坡角约为40°，坡面稳定，场地面积为31259m2。根据现场踏勘实测，场地内堆放的废石量为235832m3。废石的堆放形成人工堆积地貌，影响了地形地貌景观（见照片4-25，见图4-6）。
   
照片4-25   废石场2
   
图4-6  废石场2方量计算
（6）废石场3
废石场3位于露天采场3北侧900m处，位于矿区范围外，废石为前期露天采场开采过程中产生。废石堆放高度为6-18m，顺坡堆坡，顶部平台完整，坡角约为40°，坡面稳定，场地面积为128716m2。根据现场踏勘实测，场地内堆放的废石量为912048m3。废石的堆放形成人工堆积地貌，影响了地形地貌景观（见照片4-26，见图4-7）。
   
照片4-26   废石场3
   
图4-7  废石场3方量计算
（7）废石场4
废石场4紧邻露天采场3，废石为前期露天采场开采过程中产生。废石堆放高度为2-5m，顺坡堆坡，坡角约为40°，坡面稳定，场地面积为11250m2。场地北侧有建设期形成的一处切坡，切坡长度为360m，切坡高度1.5-4m，坡面较陡近似直立。根据现场踏勘实测，场地内堆放的废石量为2829m3。废石的堆放形成人工堆积地貌，影响了地形地貌景观（见照片4-27，见图4-8）。
   
照片4-27   废石场4
   
图4-8  废石场4方量计算

（8）挖损区
挖损区分布在二区整个矿区（见照片4-28），主要为前期探矿产生的部分钻机平台及早期民采产生的挖损场地，共计46处，合计挖损面积73441m2。挖损深度约为0.5-2.5m，挖损造成山体破坏，影响了地形地貌景观。各挖损区挖损面积见下表4-3：

表4-3   挖损区参数统计表
	挖损
区编号
	挖损面积
（m2）
	挖损深度
（m）
	挖损
区编号
	挖损面积
（m2）
	挖损深度
（m）

	WS1
	438
	0.5-1.5
	WS24
	228
	0.5-1.5

	WS2
	361
	0.5-1.5
	WS25
	121
	0.5-1.5

	WS3
	1876
	1-1.5
	WS26
	4804
	1-2.5

	WS4
	1530
	1-1.5
	WS27
	174
	1-1.5

	WS5
	2497
	1-1.5
	WS28
	767
	1-1.5

	WS6
	5651
	1-2.5
	WS29
	529
	1-1.5

	WS7
	2250
	1-1.5
	WS30
	141
	0.5-1.5

	WS8
	30
	0.5-1.5
	WS31
	477
	1-1.5

	WS9
	9271
	1-2.5
	WS32
	1431
	1-1.5

	WS10
	4785
	1-2.5
	WS33
	3045
	1-1.5

	WS11
	2705
	0.5-1.5
	WS34
	413
	1-1.5

	WS12
	778
	0.5-1.5
	WS35
	285
	1-1.5

	WS13
	1292
	0.5-1.5
	WS36
	525
	1-1.5

	WS14
	277
	0.5-1.5
	WS37
	558
	1-1.5

	WS15
	333
	0.5-1.5
	WS38
	317
	1-1.5

	WS16
	315
	0.5-1.5
	WS39
	5228
	1-2.5

	WS17
	1608
	0.5-1.5
	WS40
	482
	1-1.5

	WS18
	5941
	1-2.5
	WS41
	2099
	1-2.5

	WS19
	416
	0.5-1.5
	WS42
	827
	1-1.5

	WS20
	420
	0.5-1.5
	WS43
	846
	1-1.5

	WS21
	1287
	0.5-1.5
	WS44
	549
	1-1.5

	WS22
	3848
	0.5-1.5
	WS45
	1123
	1-1.5

	WS23
	415
	0.5-1.5
	WS46
	148
	1-1.5

	小计
	48323
	
	小计
	25118
	

	合计
	73441m2


   
   
   
   
照片4-28   挖损区
（9）探槽TC场地
探槽TC分布在二区整个矿区（见照片4-29），主要为前期探矿产生，共计44处，合计损毁面积4238m2。挖损深度为0.5-1.2m，探槽的形成造成山体破坏，影响了地形地貌景观。各挖损区挖损面积见下表4-4：
   
   
   
照片4-29   二区探槽（TC）














表4-4  TC参数统计表
	编号
	面积（m2）
	长度（m）
	深度（m）
	编号
	面积（m2）
	长度（m）
	深度（m）

	TC1
	669 
	79 
	0.5-1.2
	TC23
	52 
	12 
	0.5-0.8

	TC2
	303 
	49 
	0.5-1.2
	TC24
	10 
	5 
	0.5-0.8

	TC3
	90 
	17 
	0.5-0.8
	TC25
	10 
	5 
	0.5-0.8

	TC4
	244 
	34 
	0.5-1.2
	TC26
	56 
	12 
	0.5-0.8

	TC5
	405 
	57 
	0.5-1.2
	TC27
	34 
	10 
	0.5-0.8

	TC6
	82 
	18 
	0.5-0.8
	TC28
	18 
	7 
	0.5-0.8

	TC7
	104 
	16 
	0.5-1.2
	TC29
	11 
	6 
	0.5-0.8

	TC8
	44 
	11 
	0.5-1.2
	TC30
	41 
	10 
	0.5-0.8

	TC9
	30 
	9 
	0.5-0.8
	TC31
	22 
	8 
	0.5-0.8

	TC10
	60 
	13 
	0.5-0.8
	TC32
	27 
	9 
	0.5-0.8

	TC11
	122 
	19 
	0.5-1.2
	TC33
	51 
	12 
	0.5-0.8

	TC12
	37 
	10 
	0.5-0.8
	TC34
	143 
	20 
	0.5-1.2

	TC13
	96 
	17 
	0.5-0.8
	TC35
	9 
	5 
	0.5-0.8

	TC14
	90 
	20 
	0.5-0.8
	TC36
	14 
	6 
	0.5-0.8

	TC15
	83 
	24 
	0.5-0.8
	TC37
	20 
	7 
	0.5-0.8

	TC16
	471 
	57 
	0.5-1.2
	TC38
	19 
	7 
	0.5-0.8

	TC17
	70 
	20 
	0.5-0.8
	TC39
	7 
	4 
	0.5-0.8

	TC18
	24 
	8 
	0.5-0.8
	TC40
	9 
	5 
	0.5-0.8

	TC19
	35 
	9 
	0.5-0.8
	TC41
	125 
	26 
	0.5-0.8

	TC20
	144 
	22 
	0.5-1.2
	TC42
	51 
	17 
	0.5-0.8

	TC21
	109 
	17 
	0.5-1.2
	TC43
	78 
	19 
	0.5-0.8

	TC22
	88 
	15 
	0.5-0.8
	TC44
	31 
	9 
	0.5-0.8

	小计
	3400 
	
	
	小计
	838 
	
	

	合计
	4238 m2


（10）二区道路
道路主要用于连接各个工程场地，道路宽3-5m，道路总面积为46135m2。大部分道路存在切坡，切坡深度约为0.5-1.2m，切坡角约为40-60°。道路的建设破坏了原有地形地貌景观（见照片4-30）。
   
照片4-30   二区道路
3、土地资源影响与破坏现状
[bookmark: OLE_LINK375]结合2021年国土变更调查数据分类，经调查计算，已损毁土地面积共计为966466m²，损毁类型为占用及压占、挖损、塌陷，各损毁单元分述如下：
一区：
（1）现状塌陷区
[bookmark: OLE_LINK292]现状塌陷区损毁面积71079m2。破坏土地利用类型为灌木林地521m2，其他草地56307m2，采矿用地14251m2。该区域损毁了土地的生态功能，原有植物也遭到损毁。
（2）主斜井工业场地
[bookmark: OLE_LINK275][bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK243]主斜井工业场地占地面积为1792m2，破坏土地利用类型为其他草地306m2，采矿用地1486m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（3）XJ1工业场地
[bookmark: OLE_LINK238]XJ1工业场地占地面积8906m2，破坏土地利用类型为其他草地813m2，采矿用地8093m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（4）XJ3工业场地
XJ3工业场地占地面积为22828m2，破坏土地利用类型为灌木林地618m2，其他草地1328m2，采矿用地20882m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（5）XJ5工业场地
XJ5工业场地占地面积为5960m2，破坏土地利用类型为灌木林地55m2，其他草地2680m2，采矿用地3225m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（6）XJ6工业场地
XJ6工业场地占地面积为19074m2，破坏土地利用类型为灌木林地4990m2，其他草地2301m2，采矿用地11783m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（7）XJ8工业场地
XJ8工业场地占地面积为7157m2，破坏土地利用类型为其他草地875m2，采矿用地6282m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（8）XJ9工业场地
XJ9工业场地占地面积为5408m2，破坏土地利用类型为其他草地161m2，采矿用地5247m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（9）选矿厂
选矿厂占地面积为27626m2，破坏土地利用类型全部为采矿用地。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（10）办公生活区
[bookmark: OLE_LINK306][bookmark: OLE_LINK157]办公生活区占地面积61583m2，破坏土地利用类型为灌木林地268m2，其他草地4106m2，采矿用地55425m2，裸土地1784m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（11）变电所
办公生活区占地面积27045m2，破坏土地利用类型全部为采矿用地55425m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（12）加油站
办公生活区占地面积3244m2，破坏土地利用类型为其他草地1548m2，农村宅基地219m2，商业服务业设施用地1477m2。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（13）废石场
废石场占地面积27590m2，破坏土地利用类型为灌木林地8702m2，其他草地1083m2，采矿用地17805m2。场地废石顺坡堆放，现状损毁土地方式主要为压占。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（14）炸药库
[bookmark: OLE_LINK314]炸药库占地面积为1193m2，破坏土地利用类型全部为其他草地。场地建设时先进行场地平整，再进行建筑施工，初期损毁时以挖损为主，现状损毁土地方式主要为占用。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（15）探槽
[bookmark: OLE_LINK311]为矿山探矿期间形成，主要有15条探槽，总占地面积1277m2，破坏前土地利用类型全部为其他草地。损毁类型为挖损。挖损深度一般0.5-1.2m，边坡由于场地形成时间较早，部分已恢复植被。
（16）钻机平台
为矿山探矿期间形成，主要有3处钻机平台，总占地面积4891m2，破坏前土地利用类型为灌木林地94m2，其他草地4797m2。损毁类型为挖损。挖损深度一般0.5-3.5m，边坡由于场地形成时间较早，部分已恢复植被。
（17）尾矿库
尾矿库面积为79861m2，破坏地类全部为采矿用地。损毁类型为压占。场地已经恢复植被。
（18）一区矿区道路
矿区道路面积21966m2，破坏前土地利用类型为旱地488m2，乔木林地9m2，灌木林地932m2，其他草地11090m2，采矿用地6302m2，裸土地3145m2。损毁类型为压占。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
二区：
（1）露天采场1 
露天采场1占地面积90609m2，破坏土地利用类型为灌木林地109m2，其他草地8878m2，采矿用地81622m2。该区域开挖损毁了土地的生态功能，原有植物也遭到严重损毁，损毁类型为挖损。地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（2）露天采场2 
露天采场2占地面积108355m2，破坏土地利用类型为灌木林地1823m2，其他草地26213m2，采矿用地77219m2，农村道路3100m2。该区域开挖损毁了土地的生态功能，原有植物也遭到严重损毁，损毁类型为挖损。地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（3）露天采场3 
露天采场3占地面积37278m2，破坏土地利用类型为其他草地2039m2，采矿用地35239m2。该区域开挖损毁了土地的生态功能，原有植物也遭到严重损毁，损毁类型为挖损。地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（4）废石场1
废石场1占地面积36705m2，破坏土地利用类型为灌木林地37m2，其他林地92m2，其他草地8434m2，农村道路3m2，采矿用地28139m2。场地废石顺坡堆放，现状损毁土地方式主要为压占。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（5）废石场2
废石场2占地面积31259m2，破坏土地利用类型为灌木林地1097m2，其他草地227m2，采矿用地29935m2。场地废石顺坡堆放，现状损毁土地方式主要为压占。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（6）废石场3
废石场3占地面积128716m2，破坏土地利用类型为灌木林地230m2，其他草地841m2，采矿用地127599m2，裸土地46m2。场地废石顺坡堆放，现状损毁土地方式主要为压占。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（7）废石场4
废石场4占地面积11250m2，破坏土地利用类型为灌木林地38m2，其他草地361m2，采矿用地10851m2。场地废石顺坡堆放，现状损毁土地方式主要为压占。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
（8）探槽TC
为矿山探矿期间形成，主要有44条探槽，总占地面积4238m2，破坏前土地利用类型为旱地45m2，灌木林地1300m2，其他草地2760m2，采矿用地11m2，裸土地122m2。损毁类型为挖损。挖损深度一般0.5-1.2m，边坡由于场地形成时间较早，部分已恢复植被。
（9）挖损区
挖损区为矿山探矿期间形成，主要有46处，总占地面积73441m2，破坏前土地利用类型为旱地568m2，乔木林地1615m2，灌木林地3023m2，其他草地56417m2，采矿用地3785m2，裸土地8033m2。损毁类型为挖损。挖损深度一般0.5-3.5m，边坡由于场地形成时间较早，部分已恢复植被。
（10）二区矿区道路
矿区道路面积46135m2，破坏前土地利用类型为旱地714m2，乔木林地7829m2，灌木林地2432m2，其他林地66m2，其他草地20674m2，采矿用地8840m2，农村道路2m2，裸土地12625m2。损毁类型为压占。场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。
[bookmark: OLE_LINK383][bookmark: OLE_LINK381][bookmark: OLE_LINK382]综上所述，已损毁土地面积966466m2，损毁土地类型为旱地1815m2，乔木林地2406m2，灌木林地26269m2，其他林地158m2，其他草地216709m2，采矿用地608692m2，农村道路3105m2，农村宅基地219m2，裸土地25755m2，商业服务业设施用地1477m2。土地权属松山区池家营子村、铁家营子村、窑沟门村村集体所有，权属明确，界线明显，不存在权属争议。
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矿山地质环境问题现状说明见表4-5，已损毁场地土地利用现状及权属见表4-6。
表4-5  矿山地质环境问题现状说明表
	分区名称
	场地名称
	面积m2
	矿山地质环境问题现状

	
	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	一区
	现状塌陷区
	71079
	较轻
	较严重
	塌陷深度3-19m
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	主斜井工业场地
	1792
	较轻
	较严重
	原建筑物已经拆除，斜井井口已经封堵，存在切坡
	其他草地、采矿用地

	
	XJ1工业场地
	8906
	较轻
	较严重
	采矿斜井XJ1、仓库、空压机房、值班室等建筑
	其他草地、采矿用地

	
	XJ3工业场地
	22828
	较轻
	较严重
	XJ3、仓库、空压机房、值班室等建筑，存在切坡
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	XJ5工业场地
	5960
	较轻
	较严重
	XJ5、XJ7、仓库、空压机房、值班室等，存在切坡
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	XJ6工业场地
	19074
	较轻
	较严重
	XJ6、仓库、空压机房、值班室等建筑，存在切坡
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	XJ8工业场地
	7157
	较轻
	较严重
	XJ8、仓库、空压机房、值班室等建筑，存在切坡
	其他草地、采矿用地

	
	XJ9工业场地
	5408
	较轻
	较严重
	XJ9、仓库、空压机房、值班室等建筑，存在切坡
	其他草地、采矿用地

	
	选矿厂
	27626
	较轻
	较严重
	粗细碎间、中碎筛分间、磨矿仓、办公用房、休息室
	采矿用地

	
	尾矿库
	79861
	较轻
	较严重
	前期进行了治理，恢复了植被
	采矿用地

	
	办公生活区
	61583
	较轻
	较严重
	休息室、办公室、篮球场、停车场、门卫等
	灌木林地、其他草地、采矿用地、裸土地

	
	变电所
	27045
	较轻
	较严重
	变电设备及值班室等
	采矿用地

	
	加油站
	3244
	较轻
	较严重
	加油设备，存在切坡
	其他草地、农村宅基地、商业服务业设施用地

	
	废石场
	27590
	较轻
	较严重
	堆坡坡角约为40°，堆放放量为1300m3
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	炸药库
	1193
	较轻
	较严重
	原废弃斜井作为仓库使用，存在切坡
	其他草地

	
	探槽
	1277
	较轻
	较严重
	探槽共计15条
	其他草地、其他草地

	
	钻机平台
	4891
	较轻
	较严重
	钻机平台共计3处
	灌木林地、其他草地

	
	矿区道路
	21966
	较轻
	较严重
	道路宽3-5m，切坡深度约为0.5-1.2m，
切坡角约为40-60°
	旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、裸土地

	
	合计
	398480
	较轻
	较严重
	　
	　

	二区
	露天采场1 
	90609
	较轻
	较严重
	形成了较为明显的5级台阶，平台宽3-5m，
采场标高937.67m-1014.26m。采坑底部有积水
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	露天采场2 
	108355
	较轻
	较严重
	形成了较为明显的3级台阶，平台宽3-5m，采掘面较陡，
坡角约为40°-60°，采场标高915.17m-996.32m
	灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路

	
	露天采场3 
	37278
	较轻
	较严重
	形成了3级台阶，平台宽5-15m，采掘面坡角约
为40°-60°，采场标高895.61m-950.90m
	其他草地、采矿用地

	
	废石场1
	36705
	较轻
	较严重
	堆放高度为4-40m，顺坡堆坡，坡角约为40°
	灌木林地、其他林地、其他草地、农村道路、采矿用地

	
	废石场2
	31259
	较轻
	较严重
	堆放高度为10-23m，顺坡堆坡，坡角约为40°
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	废石场3
	128716
	较轻
	较严重
	废石堆放高度为6-18m，顺坡堆坡坡角约为40°
	灌木林地、其他草地、采矿用地、裸土地

	
	废石场4
	11250
	较轻
	较严重
	废石堆放高度为2-5m，顺坡堆坡，场地内
存在切坡，切坡位置坡角近似直立
	灌木林地、其他草地、采矿用地

	
	挖损区
	73441
	较轻
	较严重
	挖损区共计46处
	旱地、灌木林地、其他草地、采矿用地、裸土地

	
	探槽TC
	4238
	较轻
	较严重
	探槽共计44处
	旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、裸土地

	
	矿区道路
	46135
	较轻
	较严重
	道路宽3-5m，切坡深度约为0.5-1.2m，
切坡角约为40-60°
	乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路、旱地、其他林地、裸土地

	
	合计
	567986
	　
	　
	　
	　

	总计
	966466
	　
	　
	　
	　




表4-6  已损毁场地土地利用现状及权属表
	场地名称
	一级地类
	二级地类
	面积
	权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	（m2)
	

	一区

	现状塌陷区
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	521
	池家营子

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	56307
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	14251
	

	主斜井工业场地
	04
	草地
	0404
	其他草地
	306
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1486
	

	XJ1工业场地
	04
	草地
	0404
	其他草地
	813
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	8093
	

	XJ3工业场地
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	618
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1328
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	20882
	

	XJ5工业场地
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	55
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2680
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	3225
	

	XJ6工业场地
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	4990
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2301
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	11783
	

	XJ8工业场地
	04
	草地
	0404
	其他草地
	875
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	6282
	

	XJ9工业场地
	04
	草地
	0404
	其他草地
	161
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	5247
	

	选矿厂
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	27626
	

	尾矿库
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	79861
	

	办公生活区
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	268
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4106
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	55425
	

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	1784
	

	变电所
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	27045
	

	加油站
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1548
	

	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	219
	

	
	05
	商业服务也用地
	05H1
	商业服务业设施用地
	1477
	

	废石场
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	8702
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1083
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	17805
	

	炸药库
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1193
	

	探槽
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1095
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	182
	窑沟门村

	钻机平台
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	92
	池家营子

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	3507
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	2
	窑沟门村

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1290
	

	矿区道路
	01
	耕地
	0103
	旱地
	488
	池家营子

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	9
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	932
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	11090
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	6302
	

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	3145
	

	一区合计
	398480
	

	二区

	露天采场1
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	109
	铁家营村

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4278
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	53910
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4600
	窑沟门村

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	27712
	

	露天采场2
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1823
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	26213
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	77219
	

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	3100
	

	露天采场3
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2039
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	35239
	

	废石场1
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	37
	铁家营村

	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	92
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	8434
	

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	3
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	28139
	

	废石场2
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1097
	窑沟门村

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	227
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	29935
	

	废石场3
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	230
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	841
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	127599
	

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	46
	

	废石场4
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	38
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	361
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	10851
	

	探槽
	01
	耕地
	0103
	旱地
	31
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	384
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1428
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	11
	

	
	01
	耕地
	0103
	旱地
	14
	铁家营村

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	916
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1332
	

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	122
	

	挖损区
	01
	耕地
	0103
	旱地
	529
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1600
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1383
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	14244
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	22
	

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	2571
	

	
	01
	耕地
	0103
	旱地
	39
	窑沟门村

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	15
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1640
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	42173
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	3763
	

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	5462
	

	矿区道路
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	378
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	411
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4524
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	7586
	

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	2
	

	
	01
	耕地
	0103
	旱地
	714
	铁家营村

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	404
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	2021
	

	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	66
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	16150
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1254
	

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	12625
	

	二区合计
	567986
	

	合计
	966466
	



[bookmark: _Toc161912073][bookmark: _Toc161912216]（二）预测矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc11419][bookmark: _Toc32675][bookmark: _Toc30122][bookmark: _Toc16887]根据矿山2024年度生产指标计划，矿山本年度不生产，无增建地表工程。预测本年度矿山地质环境问题与现状一致，以下不再赘述。


[bookmark: _Toc161912074][bookmark: _Toc161912217]
五、矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc30779][bookmark: _Toc27096][bookmark: _Toc7619][bookmark: _Toc161912075][bookmark: _Toc161912218]（一）矿山地质环境治理区的确定
根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本年度开采区与矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。
根据 2020 年 3 月 30 日赤峰市自然资源局下发的《赤峰市矿山年度治理计划书编写指南》，坚持 “边开采，边治理、谁损毁，谁复垦”的原则，对于本年度能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦，矿山年度治理计划应与已通过评审的《矿山地质环境治理方案》衔接、过渡。
本年度治理区的确定：（1）原则上对应《方案》规划的年度治理工程内容（《方案》规划的2024年及其以前未完成的治理工程内容应该在本年度设计治理）；（2）结合矿山地质环境现状，按照“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁复垦”、“应治可治全部治理”的原则，确定矿山地质环境年度治理单元。
《方案》规划的2024年治理工程单元与工程包括：
1、在一区预测塌陷区外围设置网围栏及警示牌；
2、对尾矿库（完善前期治理）进行植被补种；
3、对一区的探槽（1-15）、钻机平台（WS1-3）及不再继续使用的道路进行治理；
4、对二区的探槽TC（1-44）、挖损区（WS1-46）、废石场3（提供本年度治理场地的物源）、废石场4进行治理；
5、对矿山地质环境的治理和复垦区进行监测和管护。
《方案》规划近期治理的一区探槽（1-15）已在《2023年度治理计划书》中设计了回填、石方整平、覆土治理，未设计种草。
矿山2024年度计划继续停产，无新增地表建设工程，无新增采空区面积，现状塌陷坑外围已设置封闭网围栏530m，并设置了警示牌。《方案》规划的近期（2024年度）治理的在一区预测塌陷区外围设置网围栏及警示牌内容本年度暂不实施。
综上所述，确定车户沟矿区铜钼矿2024年度矿山地质环境治理单元为一区：探槽（1-15）、钻机平台（WS1-3）和一区道路（不再继续使用）；二区：探槽TC（1-44）、挖损区（WS1-46）、废石场3（提供本年度治理场地的物源）和废石场4，并对《一分期治理方案》中的尾矿库进行补充植被。各单元治理工程内容为：
本年度治理：
1、对一区的探槽（1-15）、钻机平台（WS1-3）及不再继续使用的道路进行治理；
2、对二区的探槽TC（1-44）、挖损区（WS1-46）、废石场3（提供本年度治理场地的物源）、废石场4进行治理；
3、对矿山地质环境的治理和复垦区进行监测和管护。
补充完善前期治理：
对尾矿库进行植被补种。
治理责任范围主要拐点坐标见表5-1
表5-1  治理责任范围主要拐点坐标一览表（2000坐标系）
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	尾矿库（完善前期治理）

	1
	4699101 
	4040377515 
	7
	4698793 
	4040377900 

	2
	4699080 
	4040377536 
	8
	4699196 
	4040377773 

	3
	4699081 
	4040377628 
	9
	4699183 
	4040377726 

	4
	4699046 
	4040377660 
	10
	4699159 
	4040377710 

	5
	4698932 
	4040377663 
	11
	4699156 
	4040377674 

	6
	4698757 
	4040377714 
	12
	4699176 
	4040377622 

	探槽（1-15）

	1
	4699362.08
	40377343.30
	9
	4699357.88
	40377208.78

	2
	4699320.27
	40377369.50
	10
	4699551.39
	40377337.24

	3
	4699295.41
	40377387.65
	11
	4699523.38
	40377405.82

	4
	4699288.65
	40377352.38
	12
	4699562.57
	40377312.99

	5
	4699205.22
	40377466.50
	13
	4699604.76
	40377271.55

	6
	4699243.28
	40377668.98
	14
	4699380.25
	40377250.90

	7
	4699389.50
	40377293.91
	15
	4699592.43
	40377298.73

	8
	4699438.22
	40377319.22
	
	
	

	钻机平台WS1

	1
	4699423.48
	40377327.97
	2
	4699238.51
	40377478.12

	钻机平台WS2

	1
	4698938.96
	40377117.63
	2
	4698922.76
	40377156.63

	钻机平台WS3

	1
	4699526.06
	40377447.04
	2
	4699459.76
	40377481.20

	一区矿区道路

	1
	4699142.26
	40376591.27
	11
	4698805.91
	40377166.66

	2
	4699227.12
	40376578.25
	12
	4698659.49
	40377261.15

	3
	4699226.77
	40376611.56
	13
	4698572.46
	40377172.95

	4
	4699069.28
	40376663.72
	14
	4698617.02
	40377336.95

	5
	4699053.25
	40376620.13
	15
	4698634.70
	40377566.18

	6
	4699023.12
	40376714.11
	16
	4698684.57
	40377342.30

	7
	4698879.16
	40376608.26
	17
	4698845.98
	40377190.86

	8
	4698924.16
	40376768.92
	18
	4698879.48
	40377364.22

	9
	4698745.32
	40377007.54
	19
	4699451.68
	40377058.13

	10
	4698828.36
	40377011.04
	20
	4699295.92
	40376897.76

	探槽TC（1-44）

	1
	4701732.72
	40376531.20
	23
	4700985.86
	40377066.13

	2
	4701018.65
	40377532.21
	24
	4700992.78
	40377150.26

	3
	4701432.65
	40377057.76
	25
	4700976.89
	40377154.79

	4
	4701804.69
	40377099.99
	26
	4700764.32
	40377090.06

	5
	4701353.53
	40376923.54
	27
	4700635.70
	40377061.86

	6
	4701790.79
	40377144.93
	28
	4701424.49
	40377653.25

	7
	4701891.63
	40377216.67
	29
	4701307.23
	40377566.00

	8
	4701877.15
	40377342.18
	30
	4701332.84
	40377690.96

	9
	4701851.92
	40377403.90
	31
	4701403.43
	40377772.65

	10
	4701689.82
	40377355.33
	32
	4701185.32
	40377531.90

	11
	4701672.35
	40377359.32
	33
	4701115.11
	40377688.38

	12
	4701665.33
	40377414.94
	34
	4701054.23
	40377522.01

	13
	4701611.08
	40377432.71
	35
	4700997.62
	40377588.26

	14
	4701654.64
	40377513.64
	36
	4701035.75
	40377630.66

	15
	4701986.97
	40377287.93
	37
	4701007.57
	40377647.73

	16
	4702084.06
	40377237.92
	38
	4700945.74
	40377631.48

	17
	4702067.88
	40377533.34
	39
	4700932.95
	40377659.45

	18
	4702065.03
	40377566.90
	40
	4700963.15
	40377698.55

	19
	4701348.25
	40377294.52
	41
	4700895.33
	40377674.49

	20
	4701210.85
	40377180.06
	42
	4700845.98
	40377571.59

	21
	4701058.47
	40377121.47
	43
	4700826.09
	40377552.63

	22
	4701004.81
	40377055.18
	44
	4701052.52
	40377883.57

	挖损区（WS1-46）

	1
	4701362.72
	40376721.29
	53
	4701108.86
	40377551.63

	2
	4701414.41
	40376774.65
	54
	4701041.44
	40377507.63

	3
	4701287.68
	40376787.99
	55
	4701085.76
	40377437.35

	4
	4701409.40
	40376899.29
	56
	4701004.71
	40377358.83

	5
	4701239.70
	40377430.26
	57
	4700925.43
	40377442.69

	6
	4701137.44
	40377441.51
	58
	4700902.33
	40377414.66

	7
	4701163.08
	40377306.61
	59
	4700868.85
	40377438.84

	8
	4700895.82
	40377366.37
	60
	4700878.83
	40377476.67

	9
	4700977.81
	40377417.55
	61
	4700952.60
	40377481.41

	10
	4700854.70
	40376756.31
	62
	4701018.47
	40377430.82

	11
	4700820.00
	40377415.25
	63
	4700948.12
	40377497.48

	12
	4700774.19
	40377539.05
	64
	4700882.26
	40377556.23

	13
	4700862.09
	40377468.48
	65
	4700953.66
	40377573.36

	14
	4700953.02
	40378129.50
	66
	4701006.09
	40377512.76

	15
	4701126.31
	40376634.42
	67
	4700907.76
	40377261.85

	16
	4701193.39
	40376652.01
	68
	4700971.12
	40377201.33

	17
	4701136.53
	40376748.96
	69
	4701054.19
	40377143.21

	18
	4701166.39
	40376743.23
	70
	4700831.49
	40377201.33

	19
	4701222.84
	40376708.87
	71
	4700973.42
	40377012.34

	20
	4701210.16
	40376765.73
	72
	4700860.84
	40377025.06

	21
	4701222.37
	40376866.53
	73
	4700858.64
	40376858.92

	22
	4701274.51
	40376846.08
	74
	4701070.16
	40376955.53

	23
	4701282.39
	40376927.58
	75
	4700932.26
	40377590.11

	24
	4701443.12
	40376998.17
	76
	4700747.03
	40377673.67

	25
	4701487.27
	40376921.24
	77
	4700822.69
	40377758.82

	26
	4701542.73
	40376901.00
	78
	4701220.50
	40377515.61

	27
	4701054.55
	40377542.71
	79
	4701096.71
	40377624.35

	28
	4701077.60
	40377666.20
	80
	4701252.86
	40377547.97

	29
	4701184.63
	40377622.84
	81
	4701310.60
	40377700.69

	30
	4701072.66
	40377742.49
	82
	4701282.53
	40377730.74

	31
	4701224.69
	40377633.27
	83
	4700863.62
	40378238.96

	32
	4701203.84
	40377622.29
	84
	4700951.20
	40378191.10

	33
	4701685.68
	40376996.70
	85
	4701111.85
	40378145.74

	34
	4701758.31
	40376942.42
	86
	4701189.05
	40378199.30

	35
	4701786.18
	40377040.71
	87
	4701371.13
	40378142.18

	36
	4701901.24
	40377451.09
	88
	4701492.28
	40378064.29

	37
	4702089.08
	40377596.14
	89
	4701519.48
	40377950.56

	38
	4702024.94
	40377584.36
	90
	4701594.72
	40377992.45

	39
	4701676.65
	40377500.67
	91
	4701650.96
	40378061.98

	40
	4701654.22
	40377625.05
	92
	4701742.08
	40378096.88

	41
	4701355.58
	40377529.16
	93
	4701808.09
	40378063.66

	42
	4701373.69
	40377574.00
	94
	4701856.60
	40378117.43

	43
	4701305.57
	40377548.71
	95
	4701896.94
	40377896.22

	44
	4701042.52
	40377342.53
	96
	4702028.34
	40377883.06

	45
	4701186.35
	40377340.14
	97
	4701865.08
	40377121.78

	46
	4701296.13
	40377424.03
	98
	4701627.12
	40377164.71

	47
	4701171.01
	40377392.87
	99
	4701454.99
	40377132.17

	48
	4701109.64
	40377419.72
	100
	4701440.60
	40377082.75

	49
	4701069.85
	40377379.93
	101
	4701496.25
	40377053.48

	50
	4701265.45
	40377379.93
	102
	4701104.94
	40377468.58

	51
	4701153.23
	40377519.28
	103
	4701121.49
	40377558.15

	52
	4701120.22
	40377475.24
	
	
	

	废石场3

	1
	4702419.50
	40378434.25
	7
	4701995.49
	40378486.65

	2
	4702188.44
	40378365.17
	8
	4701972.86
	40378679.60

	3
	4702152.71
	40378265.12
	9
	4702074.10
	40378790.37

	4
	4702242.03
	40378163.88
	10
	4702214.64
	40378680.79

	5
	4702101.49
	40378142.44
	11
	4702114.59
	40378528.34

	6
	4702007.40
	40378199.61
	
	
	

	废石场4

	1
	4701125.70
	40377854.79
	11
	4701267.42
	40377682.03

	2
	4701155.80
	40377859.64
	12
	4701254.61
	40377637.37

	3
	4701159.47
	40377821.83
	13
	4701229.50
	40377636.48

	4
	4701197.41
	40377771.03
	14
	4701200.56
	40377720.13

	5
	4701203.61
	40377752.94
	15
	4701183.40
	40377708.91

	6
	4701198.21
	40377736.74
	16
	4701130.03
	40377763.95

	7
	4701206.72
	40377732.58
	17
	4701116.25
	40377750.07

	8
	4701206.95
	40377744.25
	18
	4701077.41
	40377755.91

	9
	4701221.54
	40377757.50
	19
	4701080.90
	40377770.19

	10
	4701258.94
	40377707.75
	20
	4701155.34
	40377798.87





[bookmark: _Toc161912219][bookmark: _Toc161912076][bookmark: _Toc30937][bookmark: _Toc13812][bookmark: _Toc8009]（二）矿山地质环境治理工程
2024年度矿山地质环境治理措施为工程措施和生物措施，复垦面积110762m2，全部恢复为草地。补充完善前期尾矿库治理面积79861m2，植被补充种草面积79861m2。
一区：
1、尾矿库（补充完善前期）
尾矿库面积79861m2，早期场地进行了治理验收，植被长势较好，但是覆盖度欠佳，本年度设计对场地进行植被补种，措施为撒播种草。草种选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为50kg/hm2。撒播种草的面积79861m2。及时进行浇水，每年2次。
2、探槽（1-15）
[bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK227]探槽（1-15）面积1277m2，本年度设计对探槽（1-15）进行治理，因前期已设计了回填、覆土，本年度设计对其进行恢复植被（治理效果见图5-1）。
措施为撒播种草：选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为50kg/hm2。撒播种草的面积1277m2。及时进行浇水，每年 2次。
    
图5-1  一区探槽、钻机平台治理效果剖面图
3、钻机平台（WS1-3）
钻机平台（WS1-3）面积4891m2，本年度对场地进行治理，措施为对场地的陡坎进行垫坡、石方整平，然后对场地进行覆土、恢复植被（治理效果见图5-1）。
（1）垫坡
对场地内的切坡进行垫坡，设计垫坡后坡角为35°，工作量如下：
Qx =n×Ll×v
式中：n为削坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，削坡系数取100%，Qx为削坡方量(m3)；Ll为边坡长度（需要垫坡的边坡长度为390m）；v为单位坡长垫坡方量(根据计算，取值6m3/m)。考虑治理后的景观协调性，在垫坡的过程中，对场地的边界进行规整取值，可得出垫坡工程量为2466m3。
（2）石方整平
对回填后的场地进行石方整平，设计整平厚度为0.1m，石方整平工程量为489m3。
（3）覆土
需复垦面积为4891m2，复垦方向为草地，覆土厚度为0.3m，利用挖掘机、推土机对平台进行覆土，覆土量为1467m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。
（4）恢复植被
措施为撒播种草：选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为50kg/hm2。撒播种草的面积4891m2。及时进行浇水，每年2次。
4、一区矿区道路
一区矿区道路面积21966m2，不再使用道路面积15665m2，近期对不再继续使用的道路进行治理，措施为对切坡进行垫坡，对场地进行覆土、土方平整、恢复植被等生态措施（治理效果见图5-2）。
（1）垫坡
对场地内的切坡进行垫坡，设计垫坡后坡角为35°，工作量如下：
Qx =n×Ll×v
式中：n为削坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，削坡系数取100%，Qx为削坡方量(m3)；Ll为边坡长度（需要垫坡的边坡长度为3494m）；v为单位坡长垫坡方量(根据计算，取值1.5m3/m)。考虑治理后的景观协调性，在垫坡的过程中，对场地的边界进行规整取值，可得出垫坡工程量为5241m3。
（2）平整
对回填后的场地进行石方整平，设计整平厚度为0.1m，石方整平工程量为1567m3。
（3）覆土
需复垦面积为15665m2，复垦方向为草地，覆土厚度为0.3m，利用挖掘机、推土机对平台进行覆土，覆土量为4700m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。
2、植被恢复
措施为撒播种草：选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为50kg/hm2。撒播种草的面积15665m2。及时进行浇水，每年2次。
   
图5-2  一区矿区道路治理效果剖面图
二区：
1、探槽TC（1-44）
探槽TC（1-44）面积为4238m2，本年度设计对探槽TC（1-44）进行治理，措施为对其进行回填，然后对场地覆土、恢复植被（治理效果同一区探槽）。
（1）回填
近期对探槽进行回填，回填过程中留0.3m作为覆土使用，其余全部回填，回填量为3390m3。垫坡物源为附近堆放的废石场3内堆放的废石。
（2）平整
对回填后的场地进行石方整平，设计整平厚度为0.1m，石方整平工程量为424m3。
（3）覆土
需复垦面积为4238m2，复垦方向为草地，覆土厚度为0.3m，利用挖掘机、推土机对平台进行覆土，覆土量为1271m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。
（4）植被恢复
措施为撒播种草：选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为50kg/hm2。撒播种草的面积4238m2。及时进行浇水，每年 2次。
2、挖损区（WS1-46）
挖损区（WS1-46）面积73441m2，本年度设计对场地进行治理，措施为对场地的陡坎进行垫坡、石方整平，然后对场地进行覆土、恢复植被（治理效果见图5-3）。
（1）垫坡
对场地内的切坡进行垫坡，设计垫坡后坡角为35°，工作量如下：
Qx =n×Ll×v
式中：n为削坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，削坡系数取100%，Qx为削坡方量(m3)；Ll为边坡长度（需要垫坡的边坡长度为6110m）；v为单位坡长垫坡方量(根据计算，取值4.5m3/m)。考虑治理后的景观协调性，在垫坡的过程中，对场地的边界进行规整取值，可得出垫坡工程量为27496m3。垫坡物源为附近堆放的废石场3内堆放的废石。
（2）平整
对回填后的场地进行石方整平，设计整平厚度为0.1m，石方整平工程量为7344m3。
（3）覆土
需复垦面积为73441m2，复垦方向为草地，覆土厚度为0.3m，利用挖掘机、推土机对平台进行覆土，覆土量为22032m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。
（4）植被恢复
[image: ws]措施为撒播种草：选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为50kg/hm2。撒播种草的面积73441m2。及时进行浇水，每年 2次。
图5-3  挖损区治理效果剖面图
3、废石场3
废石场3作为本年度治理回填物源使用，措施为对场地内废石进行清运。
4、废石场4
废石场4面积11250m2，场地已经废弃，本年度对场地进行治理，措施为对废石进行清运，对清运后的场地进行覆土、土方整平、植被恢复（治理效果见图5-4）。
（1）清运
对场地内的废石进行清运，清运工程量即为场地内废石堆放量，为2829m3。
（2）垫坡
对场地内的切坡进行垫坡，设计垫坡后坡角为35°，工作量如下：
Qx =n×Ll×v
式中：n为削坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，削坡系数取100%，Qx为削坡方量(m3)；Ll为边坡长度（需要垫坡的边坡长度为360m）；v为单位坡长垫坡方量(根据计算，取值10m3/m)。考虑治理后的景观协调性，在垫坡的过程中，对场地的边界进行规整取值，可得出垫坡工程量为3472m3。
（3）平整
对回填后的场地进行石方整平，设计整平厚度为0.3m，石方整平工程量为3375m3。
（4）覆土
需复垦面积为11250m2，复垦方向为草地，覆土厚度为0.3m，利用挖掘机、推土机对平台进行覆土，覆土量为3375m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。
（5）植被重建工程
[image: 废石4]措施为撒播种草：选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为50kg/hm2。撒播种草的面积11250m2。及时进行浇水，每年 2次。
图5-4  废石场4治理效果剖面图

综上所述，矿山2024年度矿山地质环境治理工程量统计见表5-2。
表5-2  治理工程量统计表
	分区
	场地名称
	治理面积(m2)
	覆土及整平m3)
	回填
(m3)
	垫坡
(m3)
	清运
 (m3)
	石方整平(m3)
	撒播种草(m2)

	一区
	尾矿库
	/
	　
	　
	　
	　
	　
	79861

	
	探槽(1-15)
	1277
	　
	　
	　
	　
	　
	1277

	
	钻机平台(WS1-3)
	4891
	1467
	　
	2466
	　
	489
	4891

	
	一区矿区道路
	15665
	4700
	　
	5241
	　
	1567
	15665

	二区
	探槽TC(1-44)
	4238
	1271
	3390
	　
	　
	424
	4238

	
	挖损区(WS1-46)
	73441
	22032
	　
	27496
	　
	7344
	73441

	
	废石场3
	/
	　
	　
	　
	39236
	　
	/

	
	废石场4
	11250
	3375
	　
	3472
	2829
	3375
	11250

	　
	合计
	110762
	32845
	3390
	38675
	42065
	13199
	190623



[bookmark: _Toc16292][bookmark: _Toc23661][bookmark: _Toc10321][bookmark: _Toc18394][bookmark: _Toc161912077][bookmark: _Toc161912220]（三）矿山地质环境监测工程
[bookmark: _Toc30453][bookmark: _Toc16528][bookmark: _Toc23006][bookmark: _Toc31330]1、目标任务
矿山地质环境监测包括地质灾害监测、含水层监测、地形地貌景观监测、水土污染的监测。监测的主要目的是及掌握地质灾害等的发生情况、地下水水位及水质变化情况以及水土污染情况等矿山地质环境问题，根据监测结果收集分析数据，总结矿山地质环境问题在时间上和空间上的变化情况以及分布和发生的规律，为实施矿山地质环境有效监管提供基础资料和依据，根据具体问题制定矿山地质环境保护措施。
[bookmark: _Toc18660179][bookmark: _Toc37947577]2、监测设计
（1）地质灾害监测
根据矿山地质环境影响程度的现状和预测结果，该矿区各地面工程现状和预测地质灾害分布范围较小，地质灾害发生的可能性小，可能引发的主要地质灾害为：现状采空区上方已经形成了一处较大的塌陷区，尚未沉稳，本方案设计的地质灾害监测对象为采空区上部现状塌陷区的区域。
①监测点的布设
结合《方案》规划的监测点布设，本方案采用《方案》规划的现状塌陷区内及周边监测点，共设置地面塌陷监测点8个（地面塌陷监测点坐标见表5-3），对地面垂直变形和水平位移量、高陡采坑边缘岩石稳定情况实施监测。
表5-3  地面塌陷监测点坐标一览表
	点编号
	2000国家大地坐标系，3度带

	
	X
	Y

	JC1
	4699263.19 
	40376861.65 

	JC2
	4699356.10 
	40376977.91 

	JC3
	4699332.77 
	40377188.51 

	JC4
	4699241.20 
	40377071.44 

	JC5
	4699145.37 
	40376954.30 

	JC6
	4699060.38 
	40377021.89 

	JC7
	4699122.33 
	40377165.68 

	JC8
	4699217.97 
	40377281.11 


②监测内容
地下采空区上部现状塌陷区可能发生地面塌陷地质灾害的地表情况，包括地表移动等。
③监测方法
监测方法采用相对位移法，在现状塌陷区设置固定桩做为参照物，采用水准测量和GPS测量对地面的水平变形量和垂直变形量进行测量。
④监测基准点
水准基准点是进行地面变形观测的起算基准点，设计在矿山地质环境影响区以外的场地，本方案设计在远离矿体的变电所北侧设置水准基准点，共设置1个基准点，基准点坐标见表5-4，采用二等水准准确测定其高程，对控制点定期监测其稳定性。
表5-4    监测基准点坐标表
	点编号
	X
	Y

	JZD
	4699040.88 
	40377477.06 

	2000国家大地坐标系


⑤监测频率
正常情况下7天监测1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测1次，或者进行连续跟踪监测。
⑥技术要求
每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。
⑦监测时限
从2024年1月1日至2024年12月31日。监测内容见表5-5。
表5-5    地面塌陷地质灾害监测记录表
	监测时间
	监测点编号
	监测点坐标
	监测内容
	备注
	记录人

	
	
	X
	Y
	H
	下沉值W（m）
	下沉速度mm/d
	ΔY=Yo-Yn（m）
	ΔX=Xo-Xn（m）
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（2）含水层破坏监测
①监测内容
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020），结合矿山实际，监测项目主要有：pH、氨氮、氟化物、硫化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铜、锌、CODcr、石油类。
②监测点的布设
根据前文水环境的分析结果，对矿区内的水质进行监测，监测点位于国维水源井，共计1个监测点。监测点位置坐标见水位水量监测。
③监测方法
水质分析采用人工取水样，对采集的地下水水样进行化验。记录水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。
④监测频率
一般每年采取2次水质分析水样，每年的丰水期和枯水期各取一次水质分析水样，发现地下水污染时适当增加取样次数。
⑤技术要求
每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。采取水样时要用洁净容器，送样时间不宜超过24小时。
⑥监测时限
从2024年1月1日至2024年12月31日。 
（3）地形地貌景观及土地资源监测
1、监测内容
对矿区内地形地貌景观及土地资源进行监测。主要为塌陷、挖损、压占和占用破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
2、监测方法
在一区和二区各设置一条监测路线。采用人工巡查方式、小型无人机对地形地貌进行监测，在采矿过程中安全员随时监测。将历次照片进行对比分析地形地貌是否有变化，并采取必要的处理措施。
3、监测频率：每年1次。
4、监测时限：从2024年1月1日至2024年12月31日。

[bookmark: _Toc161912078][bookmark: _Toc161912221]六、经费估算
[bookmark: _Toc161912079][bookmark: _Toc161912222]（一）估算说明
1、预算编制依据
（1）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（内蒙古自治区自然资源厅2020.11）；
（2）《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）；
（3）《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函[2019]193号；
（4）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整自治区最低工资标准及非全日制工作小时最低工资标准的通知》内政办发〔2021〕69号；
（5）当地材料价格信息（2024年1季度）材料价格市场询价。
2、费用计算
[bookmark: _Toc523390679]2024年度治理项目的投资为静态投资，由工程施工费和监测管护费组成。具体计费标准如下：
（1）工程施工费
工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。
a、直接费
直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。
1 直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市松山区属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市或赤峰市松山区2024年1季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计。
施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制。
②措施费
措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费，本项目不计夜间施工增加费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取。
表6-1  措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.7
	0.2
	4.6

	5
	植被工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	5
	辅助工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6


③间接费
间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算。
表6-2  间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


④利润
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。
⑤税金
依据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税[2019]39号)等文件，税金按直接费、间接费、利润之和的9%计取。
（2）监测管护费
监测管护费=监测费+管护费
①监测费
包括地质灾害、水质、水位、水量、地貌景观等监测费等。本方案将监测费用单独列出。各项监测措施取费标准详见表6-3。
表6-3  监测取费标准参考表
	类别
	监测项目
	频率
	单价（元）

	矿山地质环境监测工程
	地质灾害监测
	点次
	100

	
	地形地貌景观
	次
	5000

	
	水质监测
	点次
	1300



②管护费
管护费是对复垦区域土地植被进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。每年管护2次。本方案管护单价为800元/hm2。
[bookmark: _Toc18766][bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc25649][bookmark: _Toc161912080][bookmark: _Toc161912223][bookmark: _Toc523390680]（二）主要工程量
[bookmark: _Hlk533445952]矿山地质环境保护与恢复治理工程总工程量详见表6-4。
表6-4  治理工程量汇总表
	[bookmark: _Toc31577][bookmark: _Toc24480][bookmark: _Toc23022]序号
	分项工程
	单位
	工程量

	一
	工程措施
	　
	　

	1
	覆土
	100m3
	328.45

	2
	清运
	100m3
	420.65

	3
	石方平整
	100m3
	131.99

	4
	石方垫坡
	100m3
	386.75

	5
	石方回填
	100m3
	33.90

	二
	监测工程
	　
	　

	1
	地质灾害监测
	次
	48

	2
	地形地貌景观监测
	次
	1

	3
	水质监测
	次
	2

	三
	植物工程
	　
	　

	1
	撒播种草
	hm2
	19.0623



[bookmark: _Toc161912081][bookmark: _Toc161912224]（三）估算结果
经估算，赤峰国维矿业有限公司车户沟矿区铜钼矿2024年度矿山地质环境治理费用为218.83万元。其中工程施工费用215.55万元，监测管护费2.28万元。经费估算总额和各单项工程经费估算结果见表6-5至表6-12。
表6-5   土地复垦治理费用总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额(万元)
	各费用占总费用的比例(%)

	一
	工程施工费
	215.55
	98.95

	二
	监测管护费
	2.28
	1.05

	合计
	—
	218.83
	100


表6-6   工程施工费预算总表
	序号
	单项名称
	预算金额(万元)
	各费用占工程施工费的比例(%)

	1
	土方工程
	92.43
	42.88

	2
	石方工程
	119.19
	55.30

	3
	植被恢复工程
	3.93
	1.82

	总计
	—
	215.55
	100


表 6-7   复垦工程施工费估算表
	序号
	定额
编号
	单项名称
	工程量
	单位
	综合单价(元)
	合计(万元)

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	一
	　
	土方工程
	　
	　
	　
	92.43

	1
	10209
	外购土源覆土(1~1.5km)
	32845
	m3
	28.14
	92.43

	二
	　
	石方工程
	
	　
	　
	119.19

	1
	20272
	石方整平
	13199
	m3
	6.80
	8.98

	2
	20342
	石方回填(运距0～0.5km)
	3390
	m3
	26.20
	8.88

	3
	20342
	石方垫坡
	38675
	m3
	26.20
	101.33

	三
	　
	植被恢复工程
	
	　
	　
	3.93

	1
	50030
	散播种草
	19.0623
	hm2
	2063.36
	3.93

	总计
	—
	—
	—
	—
	—
	215.55


表 6-8  监测费用估算表
	监测项目
	工程量（点次）
	单价（元）
	合计（万元）

	地形地貌景观
	1
	5000
	0.5

	水质监测
	2
	1300
	0.26

	合计
	0.76



表6-9  管护工程费用投资估算
	序号
	费用名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	费用(万元)

	1
	管护费
	hm2
	19.0623
	800
	1.52

	总计
	—
	—
	—
	—
	1.52


表6-10 工程单价分析表
	3m3装载机挖装自卸汽车运土(运距1～1.5km)

	定额编号：10209
	单位：元/100m3

	适用范围：外购土源覆土
	

	工作内容：挖装、运输、卸除、空回
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1151.27

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1109.12

	1
	人工费
	
	
	
	41.47

	
	甲类工
	工日
	0
	94.15
	0.00

	
	乙类工
	工日
	0.6
	69.11
	41.47

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	1034.31

	
	装载机3m3
	台班
	0.17
	1100.50
	187.09

	
	推土机88kw
	台班
	0.07
	780.90
	54.66

	
	自卸汽车25t
	台班
	0.62
	1278.32
	792.56

	4
	其它费用
	%
	3.1
	1075.77
	33.35

	（二）
	措施费
	%
	3.8
	1109.12
	42.15

	二
	间接费
	%
	5
	1151.27
	57.56

	三
	利润
	%
	3
	1208.83
	36.26

	四
	材料价差
	
	
	
	1336.97

	
	柴油
	kg
	77.88
	4.07
	316.97

	
	土方
	m3
	102
	10.00
	1020.00

	五
	税金
	%
	9
	2582.07
	232.39

	合计
	
	
	2814.45

	推土机推运石碴(运距100m)

	定额编号：20272
	单位：元/100m3

	工作内容：装、运、卸、空回
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	474.81

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	457.43

	1
	人工费
	
	
	
	99.26

	
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15
	9.42

	
	乙类工
	工日
	1.3
	69.11
	89.84

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	302.35

	
	推土机 74kw
	台班
	0.47
	643.29
	302.35

	4
	其它费用
	%
	13.9
	401.60
	55.82

	（二）
	措施费
	%
	3.8
	457.43
	17.38

	二
	间接费
	%
	6
	474.81
	28.49

	三
	利润
	%
	3
	503.30
	15.10

	四
	材料价差
	
	
	
	105.21

	
	柴油
	kg
	25.85
	4.07
	105.21

	五
	税金
	%
	9
	623.61
	56.12

	合计
	
	
	679.73

	2m3装载机装石碴自卸汽车运输(运距0～0.5km)

	定额编号：20342
	单位：元/100m3

	适用范围：石方清运、石方回填
	

	工作内容：装、运、卸、空回
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1723.23

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1660.15

	1
	人工费
	
	
	
	85.44

	
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15
	9.42

	
	乙类工
	工日
	1.1
	69.11
	76.02

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	1538.97

	
	装载机 2m3
	台班
	0.48
	914.68
	439.05

	
	推土机74kw
	台班
	0.22
	643.29
	141.52

	
	自卸汽车18t
	台班
	1.02
	939.61
	958.40

	4
	其它费用
	%
	2.2
	1624.41
	35.74

	（二）
	措施费
	%
	3.8
	1660.15
	63.09

	二
	间接费
	%
	6
	1723.23
	103.39

	三
	利润
	%
	3
	1826.62
	54.80

	四
	材料价差
	
	
	
	522.51

	
	柴油
	kg
	128.38
	4.07
	522.51

	五
	税金
	%
	9
	2403.93
	216.35

	合计
	
	
	2620.28

	散播种草（不覆土）

	定额编号：50030
	单位：元/hm2

	工作内容：种子处理、人工散播草籽、用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1750.34

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1686.26

	1
	人工费
	
	
	
	145.13

	
	甲类工
	工日
	0
	0.00
	0.00

	
	乙类工
	工日
	2.1
	69.11
	145.13

	2
	材料费
	
	
	
	1500.00

	
	草籽
	kg
	50
	30.00
	1500.00

	3
	机械费
	
	
	
	

	4
	其它费用
	%
	2.5
	1645.13
	41.13

	（二）
	措施费
	%
	3.8
	1686.26
	64.08

	二
	间接费
	%
	5
	1750.34
	87.52

	三
	利润
	%
	3
	1837.85
	55.14

	四
	材料价差
	
	
	
	0.00

	五
	税金
	%
	9
	1892.99
	170.37

	合计
	
	
	2063.36


表6-11  材料价格表
	序号
	名称及规格
	单位
	价格（元）
	来源

	8
	草籽
	kg
	30
	市场询价

	9
	柴油0#
	kg
	8.57
	


表6-12  机械台班预算单价计算表
	机械名称
	规格
	台班费（元）
	一类费用合计（元）
	二类费用

	
	
	
	
	人工费
	动力燃料费小计
	柴油（元/kg）

	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	金额

	装载机
	2.0～2.3m3
	914.68
	267.38
	2
	188.3
	459
	102
	459

	装载机
	3.0～3.3m3
	1100.5
	417.2
	2
	188.3
	495
	110
	495

	推土机
	74kW
	643.29
	207.49
	2
	188.3
	247.5
	55
	247.5

	推土机
	88kW
	780.9
	295.6
	2
	188.3
	297
	66
	297

	自卸汽车
	柴油型18t
	939.61
	454.31
	2
	188.3
	297
	66
	297

	自卸汽车
	柴油型25t
	1278.32
	694.02
	2
	188.3
	396
	88
	396
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